|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外接法 | U/V | 0.26 | 0.60 | 1.01 | 1.26 | 1.52 | 1.78 | 2.09 |
| I/mA | 3.1 | 6.4 | 10.8 | 13.4 | 16.0 | 18.8 | 21.8 |
| 内接法 | U/V | 0.28 | 0.59 | 1.05 | 1.26 | 1.52 | 1.81 | 2.07 |
| I/mA | 2.9 | 5.8 | 10.5 | 12.6 | 15.2 | 18.0 | 20.4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正向(外接) | U/V | 0.198 | 0.392 | 0.608 | 0.714 | 0.749 | 0.770 | 0.791 | 0.801 | 0.805 | 0.811 |
| I/mA | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 2.5 | 4.7 | 8.4 | 15.2 | 15.6 | 24.4 | 27.2 |
| 反向(内接) | U/V | 3.30 | 3.78 | 4.28 | 4.41 | 4.62 | 4.70 | 4.72 | 4.75 | 4.80 | 4.88 |
| I/mA | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.10 | 0.45 | 0.90 | 2.48 | 3.90 | 7.72 | 11.37 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ib=40μA | U/V | 0.05 | 0.12 | 0.21 | 0.31 | 0.50 | 0.92 | 1.54 | 2.50 | 4.09 | 5.23 | 6.30 | 7.49 |
| I/mA | 2.90 | 7.51 | 8.50 | 8.55 | 8.60 | 8.70 | 8.80 | 89.6 | 92.0 | 93.8 | 95.9 | 97.6 |
| Ib=60μA | U/V | 0.02 | 0.08 | 0.18 | 0.31 | 0.55 | 0.10 | 1.65 | 2.50 | 3.98 | 5.20 | 6.39 | 6.99 |
| I/mA | 2.2 | 4.6 | 9.6 | 12.9 | 13.0 | 13.2 | 13.4 | 13.7 | 14.1 | 14.4 | 15.0 | 15.2 |
| Ib=80μA | U/V | 0.02 | 0.06 | 0.19 | 0.41 | 0.55 | 0.96 | 1.61 | 2.60 | 3.96 | 5.28 | 6.50 | 6.64 |
| I/mA | 3.6 | 5.0 | 16.3 | 17.0 | 17.1 | 17.3 | 17.6 | 18.0 | 18.5 | 19.2 | 20.1 | 20.6 |

